(module FTDI (layer F.Cu) (tedit 6558F2A1)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value FTDI (at -3.175 8.89) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at 5.08 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 5.08) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 5.08 10.16) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.08 12.7) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 15.24) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
)
