(module Stereo3.5 (layer F.Cu) (tedit 6558FFE5)
  (fp_text reference CON** (at -0.1 2.4) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Stereo3.5 (at 0.1 -7.1) (layer F.Fab))
  (fp_text user R (at 1.5 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user T (at -2 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user S (at 0 -3.5) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole roundrect (at -2.54 -2.54) (size 1.524 3.3) (drill oval 0.8 2.5) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 thru_hole roundrect (at 2.54 -2.54) (size 1.524 3.3) (drill oval 0.8 2.5) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 thru_hole roundrect (at 0 -5.08 90) (size 1.524 3.3) (drill oval 0.8 2.5) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
)
