(module Switch_SPDT_2P2T (layer F.Cu) (tedit 6576F43C)
  (fp_text reference SW (at -2.5 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Switch_SPDT_2P2T (at 0 -0.5) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5 2.5) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.5 2.5) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 2.5) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -5 5) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -2.5 5) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0 5) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
)
