(module PushBtn6x6 (layer F.Cu) (tedit 639775BC)
  (fp_text reference REF** (at -0.2 -4.6) (layer F.SilkS))
  (fp_text value PushBtn6x6 (at -0.6 -5.8) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.1 2.6) (size 1.6 1.6) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.1 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.1 -2.6) (size 1.6 1.6) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.1 2.6) (size 1.6 1.6) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 3.1 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 3.1 -2.6) (size 1.6 1.6) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
)
